　　工业洗衣机目前被社会所广泛运用，洗衣房、酒店、宾馆、医院等等都在用工业洗衣机。应用范围是比较广泛的，所以既要学会使用工业衣机，也要学会一些基本的维修和维护工业洗衣机的常识。

**一、电脑**板无**显示**

　　1、检查电源电压是否正常；

　　2、控制电源保险是否烧坏。

**二、送电后即跳闸**

　　1、检查电源开关不能选用三相漏电开关，如要选用漏电空开，应该用三相四线漏地开关或三相空气开关；

　　2、设备电源对地是否短路。

　　三、起动后跳闸，烧保险

1、检查蒸汽电磁阀线圈是否烧坏；

2、接触器三相短路引起跳闸。

**四、温度与实际设置温度误差**

1、检查温度探头是否完好；

2、温度探头是否有毛绒覆盖。

**五、烘干时间长**

　　1、检查蒸汽压力是否正常；

　　2、风机方向是否正确；

　　3、积绒箱绒毛是否清理；

　　4、风道是否畅通；

　　5、疏水效果不好；

　　6、加热器上部绒毛堵塞。

7、面板之间的密封是否好。

**六、电脑板显示正常，不能正常起动**

　　1、检查门开关是否正常；

　　2、检查电脑板设置是否正确；

3、是否电源缺相引起热继电器过载保护而动作。

**七、运转时内胆转速慢，有异常声音**

　　1、检查三角带是否磨损或调整三角带张紧度；

　　2、是否缺相；

3、检查电机轴承是否损坏。

**八、为什么电加热电源线接线排和接线端会烧坏**

　　1、调试电加热型设备必须对接线端、接触器端再次紧固，如松动会出现烧线或短路；

　　2、接线排和接线端烧坏短路的原因主要是接线排和接触器接线端松动没有拧紧。